0 2 4 6 8 10 12 5 10 15 20 -0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6

timeslice, hr station traveltime residual, ms